上海雷磁DO-955溶解氧电极 配套SJG-208
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	在线溶氧电极的应用

	DO-954：与SJG-943**型溶解氧分析仪配套用于锅炉补给水、蒸汽冷凝水中微克级微量氧的测量。

	DO-955：与SJG-208型污水溶解氧监测仪配套用于环保、污水等行业的溶解氧值的在线监测。

	在线溶氧电极的技术参数

	 
	
					型号

	
					DO-954

	
					DO-954A

	
					DO-954G

	
					DO-952（在线）

	
					DO-955


	
					测量范围(mg/L)

	
					0-19.9

	
					0-19.9

	
					0-19.9

	
					0-19.9

	
					0-19.9


	
					温度范围（℃）

	
					5-40

	
					5-40

	
					5-40

	
					5-40

	
					5-40


	
					外壳材料

	
					—

	
					—

	
					—

	
					主要为有机玻璃

	
					主要为不锈钢


	
					外形尺寸（mm）

	
					Φ11×80

	
					Φ11×80

	
					Φ11×80

	
					Φ22×105

	
					Φ38×160


	
					接插件

	
					三芯航空插

	
					三芯航空插

	
					插针

	
					插针

	
					插针


	
					透气膜类型

	
					硅橡胶

	
					聚乙烯

	
					聚乙烯

	
					聚四氟乙烯

	
					聚四氟乙烯


	
					特点

	
					稳定可靠，体积小

	
					维护量小，使用方便




网站：https://www.shleici.cn/
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