上海雷磁在线电导电极DDFG-2043-205B/405B/605B/205C/405C/605C
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	主要功能

	体积小，使用维护方便，整个发送器采用不锈钢制成，外型美观、性能可靠、折卸方便。

	技术参数

	 
	
					型号

	
					电导池常数

					（cm-1）

	
					测量范围

	
					安装方式


	
					DDFG-2043-205B

	
					0.01

	
					0～20μS /cm

	
					流通式法兰安装（Φ100），

					安装孔距：Φ75；

					孔径：4孔Φ14；

					出水管径：Φ10


	
					DDFG-2043-405B

	
					0.1

	
					1～200μS/cm

	
					流通式软管安装，

					进水管径：Φ6；

					出水管径：Φ10


	
					DDFG-2043-605B

	
					1

	
					10～10000μS/cm

	
					流通式管螺纹安装，

					进水和出水管径：管螺纹Z1/2


	
					DDFG-2043-205C

	
					0.01

	
					0～20μS /cm

	
					流通式法兰安装（Φ100），

					安装孔距：Φ75；

					孔径：4孔Φ14；

					出水管径：Φ10


	
					DDFG-2043-405C

	
					0.1

	
					20～200μS/cm

	
					流通式软管安装，

					进水管径：Φ6；

					出水管径：Φ10


	
					DDFG-2043-605C

	
					1

	
					200～20000μS/cm

	
					流通式管螺纹安装，

					进水和出水管径：管螺纹Z1/2
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