上海雷磁PHG-7685A型工业pH计 工业纯水 pH 计
PHG-7685A型工业pH计适用于电导率小于10μs/cm的高纯水，如电站给水、饱和蒸汽、凝结水、炉水等的pH值测量；也可用于普通水的pH值测量。
● 适用于电导率小于10μs/cm纯水的pH值测定；
● 中文界面，操作简单，屏幕有背光功能，方便读数；
● 支持纯水、含氨水两种等模式，自动匹配所需电位点和温度补偿设置；
● 支持静态标定和动态标定，支持自动温度补偿；
● 支持自动上、下限报警功能和断电保护功能；
● 具有（4～20）mA DC隔离信号输出，可设置其对应pH值输出上限和输出下限；
● 具有RS-232或RS-485输出接口（2选1）。
技术参数
	型号

	PHG-7685A


	测量范围

	pH

	(0.00～14.00)pH


	

	温度

	(-10.0～120.0)℃


	分辨率

	pH

	0.01pH


	

	温度

	0.1℃


	仪器基本误差

	pH

	±0.05pH±1个字


	

	温度

	±0.5℃（0.0℃≤T≤60.0℃）；±1.0℃（其他）


	仪器重复性

	0.02pH


	电子单元基本误差

	pH

	±0.03pH±1个字


	

	温度

	±0.3℃


	电子单元稳定性

	不大于±0.02pH/24h


	电子单元输入阻抗

	不小于1×1012Ω


	电子单元输入电流

	不大于2×10-12A


	仪表防护等级

	IP65


	电源

	AC：(220±22)V，(50 ±0.5)Hz


	尺寸（mm），重量（kg）

	测量单元：628×288×224，5
电子单元：144×144×150，2


	开孔尺寸（mm）

	测量单元：600x260
电子单元：138x138


	进水流速

	60mL/min


	进水管径/排水管径

	进水：Φ6
排水：Φ10
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