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	应用

	适用于对工业流程中水溶液的电导率值进行连续测量，它广泛应用于电厂、化工、炼油、冶金、制药、环保等*域的水质监测。

	 

	主要特点

	1.仪器具有流通式和沉入式二种结构，主机和电极一体化，无需再配其它的发送器

	2.由电子转换单元与电极传感器及温度传感器组成测量系统，内部采用单片机技术对采集的信号进行数据处理

	3.仪器与外部连接采用二线制方式，连接方便简单，传输距离远，抗干扰能力强

	4.仪器具有(4~20)mA输出(不带隔离输出)

	5.可调节电极常数，三种电极常数可选（1/cm、0.1/cm、0.01/cm），电导率变送范围可自由设置

	6.位半LCD显示，同时显示溶液的电导率值和温度值

	7.机箱具有良好的防水性能，可防止水的喷淋及灰尘的侵入

	 

	技术指标

	1．仪器级别：3.0级

	2．测量范围：

	K=1（200~1999）μS/cm；

	K=0.1（20~199.9）μS/cm；

	K=0.01（0~19.99）μS/cm

	3．被测溶液压力≤0.2MPa

	4．被测溶液温度：( 0~60 )℃

	5．输出电流：(4~20)mA DC(不带隔离输出)，**大负荷750Ω

	6．电子单元基本误差：±2.0%(FS)

	7．电流输出误差：±2.0%(FS)

	8．仪器基本误差：±3.0%(FS)

	9．电子单元自动温度补偿误差：±2.0%(FS)

	10. 电子单元稳定性：24h内飘移不超过±1.0%(FS)

	11. 电子单元重复性误差：±0.67%(FS)

	12. 仪器正常工作条件

	b)环境温度: (0～40)℃；

	c)相对湿度: 不大于90%；

	d)供电电源：直流电压（24±2.4）Ｖ；

	e)周围无影响性能的振动存在；

	f)周围空气中无腐蚀性气体存在；

	g)周围除地磁场外无其他对仪器有影响的电、磁场存在

	13. 外形尺寸：φ110×108

	14. 重量：  4.0kg

	 

	仪器的安装方式结构及选配

	 
	
					安装方式：流通式


	
					法兰安装（Φ100）

	
					软管安装

	
					管螺纹安装


	
					安装孔距：Φ75

					孔径：4孔Φ14

					出水管径：Φ10

	
					进水管径：Φ6

					出水管径：Φ10

	
					进水和出水管径：

					管螺纹Z1/2”


	
					电极配置:根据被测溶液的电导率范围配置不同电极常数的电极


	
					测量范围:0～20μS /cm

					配2043-205C

	
					测量范围:20～200μS/cm

					配2043-405C

	
					测量范围:200～2000μS/cm

					配2043-605C


	
					隔离输出模块:WBT3C1CU6(用户选购或自购)
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