上海雷磁DDG-5205A型工业电导率
DDG-5205A型工业电导率广泛用于软化水、蒸汽冷凝水、海水蒸馏、原水以及去离子水电导率的连续监测。
采用大屏幕点阵式液晶，可同时显示温度和电导率/电阻率/TDS值；
采用单片微处理器，数据处理精确；
支持量程自动切换和温度自动补偿；
支持数据的储存和查阅，可储存400组数据，支持设置储存间隔时间；
支持自动上、下限报警功能和断电保护功能；
支持自动清洗功能；
具有（4～20）mA DC隔离信号输出，输出上限和输出下限可任意设置；
具有RS-232或RS-485数字接口（2选1）；
可选配三种电导池，2043-205D型（常数为0.01/cm）、2043-405D型（常数为0.1/cm）和2043-605D型（常数为1/cm）。
技术参数
	型号

	DDG-5205A


	测量范围

	电导率

	K=0.01，（0～20）μS/cm；
K=0.1，（1～200）μS/cm；
K=1，（10～10000）μS/cm


	

	电阻率

	100～999Ω•cm
1.00～9.99kΩ•cm
10.0～99.9kΩ•cm
100～999kΩ•cm
1.00～9.99MΩ•cm
10.0～20.0MΩ•cm


	

	TDS

	0.000～0.099mg/L
0.10～9.99 mg/L
10.0～99.9 mg/L
0.100～0.999 g/L
1.00～5.00 g/L


	

	温度

	（-10.0～120.0）℃


	

	温度补偿范围

	(5.0～60.0)℃，基准温度25.0℃


	分辨率

	电导率

	0.001，0.01，0.1，1 μS/cm


	

	TDS

	最小0.001mg/L


	

	温度

	0.1℃


	仪器基本误差

	电导率

	±2.0%FS


	

	温度

	±0.5℃（0.0℃≤T≤60.0℃）；±1.0℃（其他）


	仪器重复性

	1.0%FS


	电子单元基本误差

	电导率

	±1.0%FS


	

	电阻率

	±1.0%FS


	

	TDS

	±1.0%FS


	

	温度

	±0.3℃


	电子单元稳定性

	±0.5%FS/24h


	仪表防护等级

	IP65


	电源

	AC (220±22)V，(50±0.5)Hz；或 DC 24V


	尺寸（mm），重量（kg）

	166×166×110，2


	开孔尺寸（mm）

	138×138


	传感器线缆长度（m）

	10


	进水管径/排水管径

	进水：Φ6
排水：Φ10
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