DDB-301型便携式油料电导率仪
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产品描述
主要特点
• 高清液晶屏，显示清晰
• 支持校正和测量操作
• 支持低功耗模式和自动关机
• 具有电池电量提示功能，可更换碱性电池
• 便携式设计，体积小，携带方便
• 防爆满足本质安全 Ex ia lIA T5 Ga
• 标配DJSY-0.01型油料电导电极，硅胶保护套、金属容量烧杯，鳄鱼夹接地线，便携式防护箱
参考标准
• GJB/J 3049-1997 轻质油料电导率仪检定规程
技术参数
	型号

	DDB-301


	测量参数

	电导率


	电导率范围

	（0~2000）pS/m


	精度

	±2%


	分辨率

	1pS/m


	显示

	段码式液晶显示器


	操作按键

	三键


	防爆标志

	Ex ia lIA T5 Ga


	防爆合格证号

	GYB23.2384X


	电源

	标配超霸476A 6V碱性电池两节


	使用环境

	环境温度：（0～40）℃
相对湿度：不大于85%


	尺寸，重量

	85×220×50mm，约0.35kg
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