JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪
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产品描述
主要特点
• 采用荧光法溶解氧测量技术，测量稳定，使用方便
• 3.5英寸TFT触摸屏，有较高的透光率，适合野外使用
• 支持现场原位测量，测量数据实时，及时，准确
• 支持零氧和满度校正
• 支持大气压自动补偿
• 支持测量断面ID管理，允许创建最多30个测量断面
• 支持GPS功能，测量结果包含测量断面的位置信息
• 支持GLP规范，最大存贮1000套测量结果，每个测量结果包含测量断面ID，测量时间，操作者，GPS信息，测量结果，电极校正等信息
• 长寿命充电锂电池供电，支持低功耗管理功能，包括自动背光调整，自动关机等功能
• 支持固件升级
• 具有断电保护功能
参考标准
• HJ 925-2017便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法
• JJG 291-2018溶解氧测定仪检定
• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法
技术参数
	   型号

	JPBJ-611Y


	测量参数

	溶解氧浓度，溶解氧饱和度，温度


	溶解氧

	范围

	（0.00～20.00）mg/L


	

	分辨率

	0.01mg/L


	

	电子单元示值误差

	±0.30mg/L


	溶解氧饱和度

	范围

	（0.0～200.0）%


	

	分辨率

	0.1%


	

	电子单元示值误差

	±10%


	温度

	范围

	（0.0～50.0）℃


	

	分辨率

	0.1℃


	

	电子单元示值误差

	±0.2℃


	温度补偿

	自动（0～50）℃


	盐度补偿

	手动（0～50）g/L


	大气压补偿

	自动（50～110）kPa


	电源

	可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V）


	尺寸，重量

	90×235×56mm，约0.3kg




网站：https://www.shleici.cn/
image1.jpg
INESA




image2.jpg
e
BEDHH hcmimes

INESA




