JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪
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产品描述
主要特点
• 4.3英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰
• 支持中英文
• 温度单位可选：℃和 °F
• 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
• 支持固件升级功能
• 支持IP67防护等级
• 标配荧光法溶解氧电极（3m线缆）、电极挂架、硅胶保护套、腕带和便携式手提箱
智能检测，自动识别
• 采用荧光原理，不需像极谱法电极更换膜套和电极极化，样品不需要搅拌
• 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能
• 支持用户三级权限管理，支持密码管理
• 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数
• 支持自动/手动温度补偿
• 支持自动/手动大气压补偿（kPa、mbar、Torr、Atm多种单位可选）
• 支持手动盐度补偿
• 自动零氧标定和满度标定
• 具有标定提醒和报警功能
数据管理，信息追溯
• 支持数据存储（各1000套）、查阅、删除、统计、分析和传输
• 支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示
• 符合GLP，实现数据追溯和统计分析
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输，支持连接LIMS系统
• 支持U盘导出和导入测量方法
• 支持U盘导出数据，支持csv格式
• 支持连接扫描枪
• 内置蓝牙模块，支持连接蓝牙打印机，支持连接雷磁数据采集（App安卓版）
电源管理
• 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电
• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
• 支持背光调节
参考标准
• HJ 925-2017便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法
• JJG 291-2018溶解氧测定仪检定
• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法
技术参数
	型号

	JPBJ-610L


	测量参数

	溶解氧浓度，溶解氧饱和度，温度


	溶解氧

	范围

	（0.00～20.00）mg/L


	

	分辨率

	0.01mg/L


	

	仪器重复性

	0.15mg/L


	

	零值误差

	≤0.1mg/L


	

	仪器示值误差

	±0.30 mg/L


	

	响应时间

	≤60s（20℃时90%响应）


	

	盐度补偿误差

	±2%


	溶解氧饱和度

	范围

	（0.0～200.0）%


	

	分辨率

	0.1%


	

	仪器示值误差

	±10.0%


	温度

	范围

	（0.0～50.0）℃


	

	分辨率

	0.1℃


	

	仪器示值误差

	±0.3℃


	电极接口

	六芯航空插


	电源

	可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V）


	尺寸，重量

	90×255×40mm，约0.5kg
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