ZD-1A型数字滴定器
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产品描述
主要特点
• 便携式设计，高清液晶显示，由滴定单元（滴定管驱动单元）和控制单元构成
• 控制单元，采用按键式操作，简单有效按键操作
• 高精度滴定，滴定管最小添加体积0.01mL
• 具有2种加液模式，包括定量添加模式和动态添加模式
• 支持清洗、排空、补液、滴定、清零等功能
• 支持设置滴定管系数，清洗次数可调，补液速度1~3级可调，排液速度1~3级可调
• 换向阀支持滴定，回流两个状态的切换，回流状态下仪器可回收滴定管内试剂，节约试剂用量
• 滴定管系数储存在滴定器中，滴定器和控制器具有互换性，互换后仍能正常工作，不影响体积计量精度
• 大容量锂电池供电，方便用户现场使用
• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
• 支持背光调节和自动关机
技术参数
	型号

	ZD-1A


	体积计数范围

	（0.01~99.99）mL


	滴定管规格

	10mL


	容量误差

	±0.025mL


	容量重复性

	≤0.01mL


	最小读数

	0.01mL


	使用环境

	环境温度：（5~35）℃，相对湿度：不大于85%


	尺寸，重量

	控制单元：170×160×60mm
滴定单元（含1L试剂瓶）：200×100×470mm
约1.5kg


	电源

	可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V）
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