SCH-02B型自动样品进样器（含揭盖）
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产品描述
• 采用双塔面结构设计，可拆卸转盘，支持24位100mL样品盘
• 具有样品定位和清洗功能
• 支持搅拌清洗和喷淋清洗
• 支持搅拌功能，上搅拌，下搅拌可选
• 仪器具有自检和状态提示
• SCH-02B-1型自动揭盖单元通过磁力实现样品杯盖的自动开启和闭合功能，使样品在测试前、后均可处于封闭状态，减少样品与空气的交互反应，降低影响
• SCH-02B-1型自动揭盖单元揭盖模式分为揭盖后还原和揭盖后丢弃两种模式
• PUMP-1型隔膜泵和PUMP-2 型蠕动泵提供动力可实现喷淋清洗
• PUMP-1型隔膜泵和PUMP-2型蠕动泵可用于测量前后清洗传感器及排空溶液杯内的废液
• 与ZDJ-5D型自动滴定仪，台式引领L系列，智能 T 系列仪器完美连用
技术参数
	型号

	SCH-02B+SCH-02B-1


	样品位及样品杯
（滴定杯满体积）

	24位100mL样品盘


	搅拌器

	上搅拌，下搅拌可选，速度调节范围为（0~45）档


	接口

	USB，RS232


	使用环境

	环境温度：（0～40）℃，相对湿度：不大于85%


	电源

	AC 80-305V, 47-63Hz


	尺寸，重量

	SCH-02B型自动样品进样器（24位150mL样品盘）：420×580×500mm，约16kg
SCH-02B-1型自动揭盖单元：310×170×350 mm
约2.5kg




注:100mL样品盘标配满定积分别为150mL
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