SCH-01B型自动样品进样器
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产品描述
主要特点
• 采用塔面结构设计，可拆卸转盘，通过更换上层塔面，兼容不同尺寸的样品杯。
• 支持三种规格样品盘，分别16位50mL样品盘、15位100mL样品盘和14位200mL样品盘
• 具有样品定位和清洗功能
• PUMP-1型隔膜泵和PUMP-2 型蠕动泵提供动力可实现喷淋清洗
• PUMP-1型隔膜泵，PUMP-2型蠕动泵，用于测量前后清洗传感器及排空溶液杯内的废液
• 支持搅拌功能，上搅拌，下搅拌可选
• 仪器具有自检和容错功能
• 具有 USB，RS232 双接口，可与ZDJ-5D型自动滴定仪，ZDJ-5B型系列自动滴定仪，台式引领L系列，智能 T 系列仪器完美连用
技术参数
	型号

	SCH-01B


	样品位及样品杯
（滴定杯满体积）

	16位50mL样品盘
15位100mL样品盘
14位200mL样品盘


	搅拌器

	上搅拌，下搅拌可选，速度调节范围为（0~45）档


	接口

	USB，RS232


	使用环境

	环境温度：（0～40）℃
相对湿度：不大于85%


	电源

	（80~305）VAC，频率（47~63）Hz


	尺寸，重量

	420×580×500mm，约14kg




注:50mL、100mL、200mL样品盘标配满定积分别为130mL、150mL、200mL
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