SFK-503C型卡氏水分仪
产品图片
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产品介绍
• 彩色触摸屏操作
• 支持溶剂管理器
• 支持连接打印机和卡式进样器
技术参数
	项目

	参数


	型号

	SFK-503C


	测量原理

	卡尔费休库仑法


	测量范围

	10.0μg～200mg


	分辨率

	0.1μg


	重复性

	≤1%（1000μg）


	电位测量范围

	（0～2000）mV


	电位测量分辨率

	0.1mV


	显示单位

	μg、mg、%、ppm、μg/L、mg/L


	屏幕及操作方式

	彩色触摸屏


	溶剂管理器

	支持


	语言

	中文、英文
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