SFK-506V型卡氏水分仪
产品图片
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产品介绍
• 支持自动测量及卡氏炉自动测量
• 支持数据存储、查阅、删除、传输和打印
• 支持连接卡氏样品加热炉
技术参数
	项目

	参数


	型号

	SFK-506V


	测量原理

	卡尔费休容量法


	测量范围

	100μg～250.0mg


	分辨率

	1μg


	重复性

	≤0.3%


	电位测量范围

	（0～2000）mV


	电位测量分辨率

	0.1mV


	显示单位

	μg、mg、%、ppm、μg/L、mg/L


	屏幕及操作方式

	彩色触摸屏


	溶剂管理器

	支持


	语言

	中文、英文
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