SFS-101J型卤素水分仪
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产品描述
主要特点
• 高清液晶屏，显示清晰，友好性操作界面
• 采用高效卤素加热烘干装置，可对样品进行快速均匀加热
• 多种加热烘干方式：标准烘干、快速烘干和慢速烘干
• 多种显示方式：水份含量%M、干重量%D、ATRO水分含量%AM和ATRO湿重%AD
• 测量模式：自动测量、连续测量和定时测量（0~90min）
• 显示实时温度，加热时间，实时水份结果
• 具有样品质量检测提示、加热温度检测提示、打开加热仓检测提示
技术参数
	型号

	SFS-101J


	最大秤量

	110g


	最小秤量

	0.2g


	实际分度值（d）

	1mg


	检定分度值（e）

	10mg


	水份可读性

	0.01%


	水分准确度等级

	

Ⅱ


	建议最小样品量

	1g


	加热方式

	环形卤素管


	加热腔材质

	塑料


	调温范围

	室温 ~200ºC


	测量结果

	水分含量%M、干重量%D、ATRO水分含量%AM、ATRO湿重%AD


	秤盘尺寸

	Φ90mm


	加热最大功率

	480W


	电源

	AC 220V±22V, 50Hz±1Hz


	尺寸，重量

	200×330×200mm，约5.8kg
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