SFS-101S型卤素水分仪
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技术参数
	型号

	SFS-101J

	SFS-105J

	SFS-101S

	SFS-105S


	原理

	高效卤素加热烘干


	参数

	称量范围

	0 .2g~110g


	

	实际分度值（d）

	1mg

	5mg

	1mg

	5mg


	

	检定分度值(e)

	10mg


	

	水分可读性

	001%
.

	002%
.

	001%
.

	002%
.


	

	水分准确度等级

	Ⅱ


	

	最小样品量

	1g


	

	加热方式

	环形卤素管


	

	调温范围

	室温~200ºC

	室温~180ºC


	

	加热腔材质

	金属

	塑料


	

	称盘尺寸

	90mm


	功能

	屏幕及操作方式

	断码屏+按键


	

	加热烘干方式

	标准烘干 快速烘干 慢速烘干
、 、

	标准烘干 快速烘干
、


	

	显示方式

	水分含量M% 干重量D% ATRO水分含量AM% ATRO湿重AD%
、 、 、


	

	测量模式

	自动测量 、连续测量和定时测量(0~90min)


	

	提示

	样品质量检测提示 加热温度检测提示 打开加热仓检测提示
， ，


	

	打印机

	支持


	电源

	AC 220V±22V 50Hz±1Hz
,


	尺寸 重量
，

	200×330×200mm，约5 .8kg

	180×310×157mm，约2 .6kg
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