DGB-421F型便携式水质色度仪
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产品描述
主要特点
• 3.5英寸彩色液晶屏，显示清晰
• 采用365nm LED光源，寿命长，精度高
• 内置测量单位：PCU、Hazen、mg Pt L-1、与Pt-Co、毫克铂/升相对应
• 采用25mm比色瓶测量
• 采用国家标准GB 5750中所规定的铂-钴色度标准溶液进行标定
• 支持内置校准曲线和恢复默认校准曲线
• 支持自定义校准曲线，支持1~5点标定
• 设定稀释比，自动计算样品原始色度
• 支持设置用户ID和样品ID
• 符合GLP，支持数据存储（200套）、查阅、删除、传输和打印
• 支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输
• 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电
• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
• 支持背光调节和自动关机
• IP65防护等级
• 标配比色瓶和便携式防护箱
参考标准
• JJF 1689-2018 水质色度仪校准规范 
技术参数
	型号

	DGB-421F


	测量范围

	（0.0～99.9）PCU，Hazen，mg Pt L-1
（100～500）PCU，Hazen，mg Pt L-1


	示值误差

	±3%或±0.5 PCU


	重复性

	≤1.5%


	电源

	可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V）


	尺寸，重量

	100×245×90mm，约0.5kg
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