DGB-421型便携式水质色度仪
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产品描述
主要特点
• 高清液晶屏，显示清晰
• 采用铂-钴标准色度法，符合GB/T 5750标准
• 操作简单方便，无需试剂，直接读出色度
• 测量单位为PCU，与度，Hazen，Pt-Co，毫克铂/升相对应
• 支持零点标定和满度校准
• 支持数据存储（共200套），查阅，清除
• IP65防护等级
• 支持电池供电和USB供电
• 支持自动关机和电量提示
参考标准
• JJF 1689-2018 水质色度仪校准规范 
技术参数
	型号

	DGB-421


	测量范围

	（0～50）PCU


	示值误差

	±5%或±1PCU


	重复性

	≤≤3.0%


	电源

	4节AA碱性电池，USB供电


	尺寸，重量

	220×100×80mm，约0.8kg
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