DGB-405F型便携式水硬度测定仪
产品图片
[image: ]
产品描述
主要特点
• 3.5英寸彩色液晶屏，显示清晰，友好性操作界面
• 采用515nm LED光源，寿命长，精度高
• 内置高，中，低三个量程测量方法：水硬度LR，水硬度MR，水硬度HR
• 支持水硬度单位切换：mg/L CaCO3、mg/L Ca、mg/L CaO、mmol/L、mmol/L（Boiler）、ºdH、ºfH、ºeH
• 智能判别终点，支持自动读数
• 设定稀释比，自动计算样品原始浓度
• 支持设置用户ID和样品ID
• 可选内置校准曲线或自定义校准曲线自定义校准曲线，支持2~5点标定
• 支持数据存储（每个量程各200组，共600组）、查阅、删除、传输和打印
• 符合GLP，实现数据追溯
• 支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果，打印格式可选
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输
• 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电
• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
• 支持背光调节和自动关机
• 支持断电保护和恢复出厂设置等功能
• IP65防护等级
• 标配468比色瓶，便携式防护箱，水硬度校准液，水硬度试剂包（2024）
参考标准
• JJF 1949-2021 水质硬度计校准规范
• EPA Method 130.1: Hardness, Total（mg/L as CaCO3）（Colorimetric, Automated EDTA） by Spectrophotometer 
技术参数
	型号

	DGB-405F


	检测项目

	水硬度


	测量方法

	钙镁比色法


	测量范围

	（3.00～20.0） mg/L（以CaCO3计）
（20.0～100） mg/L（以CaCO3计）
（100～500） mg/L（以CaCO3计）


	误差

	±5%或±3 mg/L（以CaCO3计）


	重复性

	≤2.0%


	检出限

	<3mg/L（以CaCO3计）


	仪器正常工作条件

	环境温度：（5～35）℃，
相对湿度：不大于85%


	电源

	可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V）


	尺寸，重量

	100×245×90mm，约0.5kg
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