DGB-422便携式水质分析仪（氨氮）
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产品描述
主要特点
• 高清液晶屏，显示清晰
• 采用LED光源，寿命长，精度高
• 直接读取测量结果，无需换算，自动锁定测量值
• 内置标准曲线，最多支持5点标定
• 符合GLP，支持数据存储（200套）、查阅和删除
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输
• 支持16mm比色管
• IP65防护等级
• 支持电池供电（4节AA碱性电池）和USB供电
• 支持背光调节和自动关机
技术参数
	产品型号

	DGB-422


	测量参数

	氨氮


	测量方法

	纳氏试剂法


	光源波长

	420nm


	测量范围（mg/L）

	0.000～4.000


	示值误差

	≤±10%


	重复性

	≤3%


	检出限

	≤0.03mg/L
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