DX-01型多参数消解器
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产品介绍
• 实时显示消解状态
• 采用密封微回流的消解方法，无需冷凝水冷凝
• 具有超温报警装置和防护罩保护
• 消解反应结束后自动关闭
• 加热方式支持连续加热和间断加热
• 支持恢复出厂设置
技术参数
	型号

	DX-01

	DX-02


	消解位数

	8个

	32个


	分区控温

	-

	支持


	消解管尺寸

	φ16mm


	消解温度

	（45~185）℃


	温控精度

	±01℃
.


	温度示值误差

	±2℃


	温场均匀性

	≤2℃


	消解时间

	（0~480）min


	消解时间示值误差

	±2%


	显示操作方式

	彩色液晶触摸屏


	内置消解方法

	8个


	自定义消解方法

	自定义1个

	自定义10个


	使用环境

	环境温度：(0~40)℃ ，相对湿度：不大于85%


	电源

	AC 100 -240V ，50/60Hz


	尺寸 重量
，

	175×280×145mm，约2kg

	240×360×180mm，约5kg
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