JB-43TP型加热搅拌器
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产品描述
主要特点
• 7英寸彩色液晶触摸屏，实时显示搅拌速率
• 搅拌速率随时可调，转速范围（100~2000）rpm
• 支持搅拌，定时，盘面控温，溶液控温功能
• 指示灯提示温度状态，支持升温、恒温和高温提示
• 支持正向，反向，交替等旋转模式
• 支持快速启动功能，自动记忆关机前设定转速
• 支持不同尺寸磁力搅拌珠，不同溶液体积，确保磁力搅拌珠旋转平稳
• 电极固定支架最多支持3个电极，适用于电化学，滴定等分析测试
• 标配支架、耐高温搅拌珠和T-820D-J型温度电极
技术参数
	
型号

	JB-43TP


	搅拌功能

	搅拌容量

	20L


	

	搅拌速率

	（100~2000）rpm


	

	转速示值误差

	±10rpm


	

	转速稳定性

	±10rpm/4h


	

	耐高温磁力搅拌珠（标配）

	Φ8×30


	定时功能

	定时范围

	0min~99h59min


	

	定时误差

	±1min/h


	温度功能

	盘面控温范围

	室温～550℃


	

	溶液控温范围

	室温~250℃


	

	温度示值误差

	±0.5℃


	

	溶液控温示值误差

	±1.0℃


	

	溶液控温波动性

	≤1.0℃/10min


	工作面材质

	陶瓷


	工作面尺寸

	180mm×180mm


	机箱材质

	金属


	使用环境

	环境温度：（0～40）℃
相对湿度：不大于85%


	电源

	AC 220V ±22V, 50Hz ±1Hz


	加热功率

	约1000W


	尺寸，重量

	235×393×140mm，约6kg
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