JB-31T型加热搅拌器
产品图片
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技术参数
	型号

	JB-31T

	JB-31TP

	JB-41T

	JB-41TP

	JB-43TP


	搅拌功
能

	搅拌容量

	5L

	5L

	5L

	5L

	20L


	

	搅拌速率

	(100~2000)rpm


	

	转速示值误差

	±10rpm


	

	转速稳定性

	±10rpm/4h


	

	旋转模式

	正向 反向 交替
、 、


	

	快速启动

	自动记忆关机前设定转速


	定时功
能

	定时范围

	0min~99h59min


	

	定时误差

	±1min/h


	温度功
能

	盘面控温范围

	室温~280℃

	室温~380℃

	室温~550℃


	

	溶液控温范围

	-

	室温~180℃

	-

	室温~250℃

	室温~250℃


	

	温度示值误差

	-

	±05℃
.

	-

	±05℃
.

	±05℃
.


	

	溶液控温示值误差

	-

	±10℃
.

	-

	±10℃
.

	±10℃
.


	

	溶液控温波动性

	-

	≤10℃/10min
.

	-

	≤10℃/10min
.

	≤10℃/10min
.


	

	指示灯提示

	温度状态 支持升温 恒温和高温提示
， 、


	标配

	电极支架 、磁力搅拌珠 、T-820D-J 型温度电极（TP 系列）


	屏幕及操作方式

	断码屏+双旋钮

	彩色触摸屏


	工作面材质

	铝合金+陶瓷涂层

	陶瓷


	工作面尺寸

	145×145mm

	180×180mm


	机箱材质

	塑料

	金属


	使用环境

	环境温度：(0~40)℃ ，相对湿度：不大于85%


	电源

	AC 220V ±22V 50Hz ±1Hz
,


	加热功率

	约700W

	约1000W


	尺寸 重量
，

	160×280×95mm
,
约18kg
.

	160×280×95mm，
约24kg
.

	235×393×140mm，
约60kg
.
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