JB-80D型多联搅拌器
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产品介绍
• 7英寸彩色液晶触摸屏，实时显示搅拌速率
• 支持正向、反向、交替旋转模式
• 支持主单元、二联和三联配置
• 二联和多联配置支持分区控制或者同步控制
技术参数
	型号

	JB-80D


	搅拌功能

	搅拌容量

	04L（单点位）
.


	

	搅拌速率

	(100~1800)rpm


	

	转速示值误差

	±10rpm


	

	转速稳定性

	±10rpm/4h


	定时功能

	定时范围

	0min~99h59min


	

	定时误差

	±1min/h


	搅拌点位

	4个 可拓展至8 12个（需选配搅拌单元）
， 、


	工作面材质

	金属


	工作面尺寸

	235×245mm


	机箱材质

	金属


	仪器拓展模块

	J JB B- -8 80 0D D- -1 搅 搅拌 拌单 单元 元（ （左 右模 模块 块）
2 ）


	使用环境

	环境温度：(0~40)℃
相对湿度：不大于85%


	电源

	AC 220V ±22V 50Hz ±1Hz
,


	尺寸 重量
，

	主单元：235×393×90mm，约5kg
拓展模块：235×275×90mm，约3 .5kg




网站：https://www.shleici.cn/
image1.png




