LX-116型离心机
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产品描述
主要特点
• 7英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰，美观
• 仪器支持多种规格转子，一机多用，满足更多实验需求
• 仪器支持保存和调用100组运行程序
• 具有机械锁安全保护功能，当门盖未完全关闭时，离心机无法工作
• 采用PWM控制调速，转速控制精度高，具有快速升降功能，用户可选择不同的升降速时间
• 采用特殊的减振器，减振效果良好
• 采用无刷直流变频电机，整机运行噪音低，无需更换碳刷，无碳粉污染
技术参数
	型号

	LX-116


	最大容量

	4×100mL


	最高转速

	16500r/min


	最大相对离心力

	22500×g


	转速精度

	±20r/min 


	控制及驱动系统

	大力矩交流无刷变频电机，微机控制


	显示方式

	7英寸宽视角IPS 液晶触控屏


	操作方式

	触摸操控


	转子识别

	无


	定时范围

	1s~99h59min59s
（具备连续离心及瞬时离心）


	总功率

	0.38kW


	噪音

	≤60dB（A）


	电源

	AC 220V，50Hz


	尺寸，重量

	360×460×335mm，约27.5kg
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