PH-30型笔式PH计
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产品描述
主要特点
• 高清液晶屏，显示清晰
• 温度单位可选：℃和 °F
• 支持自动关机和时间可调
• 具有背光调节，恢复出厂设置等功能
• 具有读数锁定功能，支持自动锁定（5~20s）和手动锁定
• IP67防护等级
• 测量端可替换设计，延长笔式仪器的使用寿命
• 标配腕带、便携式手提箱、校准瓶、校准溶液和电池
 pH功能
• 自动识别GB，US缓冲溶液，支持1~3点标定
• pH测量端3种规格可选，常规球泡型，平面型，锥形型
• 支持自动温度补偿（0.0~60.0）℃
• 支持mV显示和测量
温度测量功能
• 温度测量量程（0.0~60.0）℃
• 温度示值误差 ±0.3℃
电源管理
• AAA*4电池供电，支持续航200h
• 具有电池电量提示功能
• 支持自动关机功能
• 支持背光调节
技术参数
	型号

	PH-30


	pH

	测量范围

	（-2.00~16.00）pH


	

	分辨率

	0.01pH


	

	示值误差

	±0.02pH


	

	重复性

	≤0.01pH


	

	校准

	1~3点


	mV

	测量范围

	-1000mV~1000mV


	

	分辨率

	1mV


	温度

	测量范围

	（0.0~60.0）℃


	

	分辨率

	0.1℃


	

	示值误差

	±0.3℃


	

	自动温度补偿

	（0.0~60.0）℃


	防护等级

	IP67


	材质

	ABS


	电源

	AAA电池×4


	电池寿命

	＞200h


	测量端尺寸

	Φ12×40mm


	尺寸，重量

	40×30×188mm，约0.15kg
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