EC-30型笔式电导率仪
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产品描述
主要特点
• 高清液晶屏，显示清晰
• 温度单位可选：℃和 °F
• 支持自动关机和时间可调
• 具有背光调节，恢复出厂设置等功能
• 具有读数锁定功能，支持自动锁定和手动锁定
• IP67防护等级
• 测量端可替换设计，延长笔式仪器的使用寿命
• 标配腕带、便携式手提箱、校准瓶、校准溶液和电池
电导率测量功能
• 电导率测量量程0μS/cm～200.0 mS/cm（分四段）
• 支持电导率，TDS，盐度，电阻率的测量
• 在量程范围内，具有自动温度补偿，自动量程切换等功能
• 自动识别GB和US电导率标准溶液，支持1~3点电导电极标定
• 支持电导率线性补偿
• 参比温度默认25℃
• 支持自动温度补偿（0.0~60.0）℃
温度测量功能
• 温度测量量程（0.0~60.0）℃
• 温度示值误差 ±0.3℃
电源管理
• AAA*4电池供电，支持续航200h
• 具有电池电量提示功能
• 支持自动关机功能
• 支持背光调节
技术参数
	型号

	EC-30


	电导率

	测量范围

	0μS/cm～200.0 mS/cm（分四段）
【0～200.0μS/cm，200μS/cm～2000μS/cm，2000μS/cm～20mS/cm，20mS/cm～200.0mS/cm】


	

	分辨率

	0.1μS/cm，1μS/cm，0.01mS/cm，0.1mS/cm


	

	示值误差

	±1%FS（0～20ms/cm），
±2%FS（20ms/cm～200ms/cm）


	

	重复性

	≤0.5%FS


	

	校准

	1～3点


	TDS

	测量范围

	0～50ppt


	

	分辨率

	0.1ppm，0.01ppt


	

	TDS系数

	0.40～1.00


	盐度

	测量范围

	0～50ppt


	

	分辨率

	0.01ppt


	电阻率

	测量范围

	10Ω·cm～99.99KΩ·cm，0.1MΩ·cm～20MΩ·cm


	

	分辨率

	0.01KΩ·cm，0.01MΩ·cm


	温度

	测量范围

	（0.0~60.0）℃


	

	分辨率

	0.1℃


	

	示值误差

	±0.3℃


	

	自动温度补偿

	（0.0~60.0）℃


	防护等级

	IP67


	材质

	ABS


	电源

	AAA电池×4


	电池寿命

	＞200h


	测量端尺寸

	Φ12×40mm


	尺寸，重量

	40×30×188mm，约0.15kg
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