ZDCL-2型氯离子电位滴定仪
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产品描述
主要特点
• 满足GB/T 176《水泥化学分析方法》，GB/T 8077《混凝土外加剂匀质性试验方法》，GB 50344《建筑结构检测技术标准》和JGJ/T 322《混凝土中氯离子含量检测技术规程》中氯离子的电位滴定
• 支持三种滴定模式，氯离子测定模式、硝酸银滴定模式、空白测定模式
• 支持自动计算功能，可以自动计算硝酸银滴定剂浓度和样品中氯离子浓度
• 支持空白测定模式，可以自动计算空白值，并应用于样品的测定，支持手动/自动扣除空白
• 符合GLP规范，支持数据存储（200 套滴定结果和1套曲线）、查阅、删除和打印
• 支持中英文两种操作语言，支持断电保护功能
参考标准
• JJG 814 自动电位滴定仪
• GB/T 176 水泥化学分析方法
• GB/T 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法
• GB 50344 建筑结构检测技术标准
• JGJ/T 322 混凝土中氯离子含量检测技术规程
技术参数
	型号

	ZDCL-2


	滴定装置

	滴定分析重复性

	≤0.2%


	

	滴定容量允许误差

	10mL滴定管：±0.025mL
20 mL滴定管：±0.035mL


	电位滴定

	测量范围

	（-1800.0～1800.0）mV


	

	分辨率

	0.1mV


	

	电子单元基本误差

	±0.05%FS


	

	稳定性

	±0.3mV/3h


	使用环境

	环境温度：（0～40）℃
相对湿度：≤85%


	尺寸，重量

	340×400×400mm，约10kg


	电源

	AC 220V±22V, 50Hz ±1Hz
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