KDN-1型自动凯氏定氮仪
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产品描述
主要特点
• 4.3英寸高分辨率彩色液晶显示屏
• 手动自动双模式任意切换
• 碱液自动定量加注
• 硼酸吸收液自动定量加注
• 自动，手动两种方式添加稀释液，满足实验需要
• 可任意设置蒸馏时间，蒸馏结束自动报警
• 自动淋洗控制系统，实现智能化的出液管路淋洗，使测量精度更高
• 消化管周边设施智能化设计，包含了对于安全的防护设计以及消化管不在位提示功能
• 紧急停止操作功能满足不时之需
• 故障自动检测及声光报警系统智能化设计
• 流量传感器的应用，使冷凝水状态的检测更准确
• 加热管温度实时监测，确保实验过程安全可靠
技术参数
	型号

	KDN-1


	测量范围

	0.1mg～240mg氮


	回收率

	≥99.5%


	测定样品重量

	固体≤6g，液体≤16mL


	蒸馏速度

	（3～6）min/样品


	蒸馏时间

	0~60min


	冷凝水消耗

	1.5L/min


	操作模式

	自动/手动双模式


	电源

	AC 220V±22V，50Hz


	额定功率

	1.3KW


	尺寸，重量

	400×385×735mm，约30kg
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