RD-TC307型热敏打印机
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产品描述
主要特点
• 直接行式热敏打印
• 打印速度快，可靠性高
• 具备切纸功能
• 更换耗材方便
技术参数
	型号

	RD-TC307


	打印方式

	直接行式热敏


	接口类型

	RS-232 DB9（串口9针）


	优点

	切纸功能，打印速度快，可靠性高，更换耗材方便。


	产品配置

	热敏打印机，打印线（DB9转DB9），打印线（Micro USB 转DB9）


	台式仪器连接方案

	打印线（DB9转DB9）


	便携式仪器连接方案

	打印线（Micro USB 转DB9）


	打印纸

	支持长效热敏打印纸（80×φ60），室温保存15年。
支持通热敏打印纸（80×φ50），室温保存3至6个月。


	使用环境

	环境温度：（-10～40）℃，相对湿度：（20~80）%


	工作电压

	DC 24V


	尺寸，重量

	185×145×144，约1.05kg




网站：https://www.shleici.cn/
image1.jpg




