963201高精度三复合pH复合电极
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液pH和温度
• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪，滴定仪
• 玻璃材质，易于清洗，可耐有机腐蚀
技术参数
	名称

	常规高精度三复合pH电极


	型号

	963201


	pH范围

	(0～14)pH


	温度范围

	(0~80)℃


	材质

	玻璃


	敏感膜

	陶瓷砂芯


	液接界

	半球形玻璃球泡


	参比结构

	长效参比+银离子捕捉阱


	参比填充液

	3 M KCl


	尺寸

	Φ12×120mm


	温补元件

	2.25KΩ


	接口

	BNC(Q9)&四芯航空插
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