DJS-0.1VTG型电导电极
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液电导率
• 适用于电导率仪，多参数测定仪
• 玻璃材质，易于清洗，可耐有机腐蚀
• 适用于超低电解质样品电导率的测量，如超纯水，纯化水，注射用水，灭菌注射用水
技术参数
	名称

	电导电极


	型号

	DJS-0.1VTG


	类别

	光亮电极


	电导率范围

	(0.05～200)μS/cm


	温度范围

	(0~80)℃


	材质

	玻璃


	工作温度

	(0~80)℃


	尺寸

	Φ12×120mm


	接口

	五芯航空插


	型号

	DJS-0.1VTG电导电极
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