DJS-0.01VT型电导电极
产品图片
[image: ]
产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液电导率
• 适用于电导率仪，多参数测定仪
• 钛合金材质，易于清洗
• 适用于超低电解质样品电导率的测量，如超纯水，纯化水，注射用水，灭菌注射用水
技术参数
	名称

	钛合金电导电极


	型号

	DJS-0.01VT


	电导率范围

	(0～20)μS/cm


	温度范围

	(0~60)℃


	材质

	钛合金


	工作温度

	(0~60)℃


	尺寸

	Φ18×50mm


	接口(电极端)

	五芯航空插


	接口(仪器端)

	五芯航空插


	套装

	标配DX-55电导电极连接线
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