COD-572型化学需氧量测定仪
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产品描述
主要特点
• LCD液晶显示，中文菜单，操作简便
• 采用库仑滴定法，无需标准滴定溶液，硫酸铁也无需标定
• 三档电解电流可选：10mA、20mA、40mA
• 可直接显示COD测量值，无需用户计算
• 允许存储锰法和铬法各10种不同标样体积的COD标定值，方便用户调用
• 具有数据管理功能，支持数据查阅，删除，最大存储量锰法和铬法各200个COD测量值
技术参数
	型号

	COD-572


	COD铬法测量范围

	（0.0～100.0）mg/L，可扩展至（100.0～1000）mg/L


	COD锰法测量范围

	（0.0～5.0）mg/L


	基本误差

	 ±2 mg/L


	重复性

	 ≤2 %


	电解电流

	10mA、20mA、40mA


	电 源

	AC 220V±22V, 50Hz ±1Hz


	尺寸，重量

	300×235×100mm，约3kg
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