GD-620 型光度滴定电极
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产品描述
主要特点
• 适用于常规样品的颜色滴定
• 适用于ZDJ-5B-G型自动滴定仪
• 可用于测定氯离子、钙、镁、水硬度、锌离子等
• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀
技术参数
	名称

	光度滴定电极


	型号

	GD-620


	光源

	LED光源


	波长

	620nm


	光源颜色

	红色


	材质

	玻璃


	尺寸

	Φ12×120mm


	接口

	三芯航空插


	电极需浸入样品高度

	＞30mm


	最小滴定样品体积

	没过光源凹槽(至少＞70mL)


	典型滴定应用

	氯离子、钙、镁、水硬度、锌离子等


	适用仪器

	ZDJ-5B-G型自动滴定仪
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