溶解氧试剂
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产品描述
主要特点
• 为了获得准确的测量结果，溶解氧电极测量前必须进行校准，包括零氧校准、满氧校准。其中零氧校准可采用零氧校准液。
• 溶解氧电极根据原理分为极谱法电极还是荧光淬灭法。
• 零氧校准液：现用现配，加纯水可配置成的5%亚硫酸钠溶液，用于零氧校准。主要用于实验室和现场测定。
• 溶氧电解液：适用于极谱式电极，需定期进行更换。
技术参数
	规格

	名称

	描述

	适用


	零氧校准液(小瓶)

	校准液

	无水亚硫酸钠, 粉剂, 瓶。(加纯水可配置成30mL的5%亚硫酸钠溶液)

	溶解氧电极


	零氧校准液(大瓶)

	校准液

	无水亚硫酸钠粉剂瓶。(加纯水可配置成100mL的5%亚硫酸钠溶液)

	溶解氧电极


	溶氧电解液(100mL)

	电解液

	单瓶(100mL)

	溶解氧电极
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