上海雷磁WGZ-2000型浊度计,浊度仪（停产）
产品图片
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仪器功能

	1.4 位LED显示

	2.透射-散射光测量原理

	3.色度自动补偿，量程自动切换

	 
技术指标
	
					型号

					技术参数

	
					WGZ-2000


	
					测量范围（NTU）

	
					0.00～19.99；20.0～199.9；200～2000


	
					基本误差

	
					线性误差：3%FS；

					示值误差：&le; &plusmn;5%


	
					电 源

	
					AC(220&plusmn;22)V，(50&plusmn;1)Hz


	
					机箱外型编号

	
					WXS-2009-3


	
					尺寸(mm)，重量(kg)

	
					358&times;323&times;160，8
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