浊度校准溶液
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产品描述
主要特点
• 长效浊度校准溶液具有长期稳定性和高精度保持能力。
• 长效浊度校准溶液，采用独立瓶装密封包装，室温(5~30)℃保存，可直接用于校准，适用于实验室和现场校准。
• 400NTU浊度校准液，采用瓶装，使用时需逐级稀释后用于校准，主要用于实验室校准。
技术参数
	规格

	名称

	描述

	适用


	长效浊度校准套装(20-200NTU)

	浊度试剂

	φ25×60, (20/200)NTU

	浊度计


	长效浊度校准套装(20-500NTU)

	浊度试剂

	φ25×60, (20/200/500)NTU

	浊度计


	长效浊度校准套装(20-2000NTU)

	浊度试剂

	φ25×60,(20/200/500/1000/2000)NTU

	浊度计


	400NTU浊度校准液(100mL)

	浊度试剂

	400NTU, 单瓶(100mL)

	浊度计
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