污染物综合指标试剂
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产品描述
主要特点
• 污染物综合指标参数，包括COD, 氨氮, 总磷, 总氮。
• 试剂分为校准试剂和工作试剂。
• 采用便携式小包装和预制管设计，具有方便携带、使用快捷、即用即抛的特点。
• 适用于DGB-480型多参数水质分析仪，DGS-450型多参数水质分析仪，DGB-401型多参数水质分析仪，COD-571型化学需氧量(COD)测定仪。
技术参数
	规格

	名称

	参数

	描述及产品配置


	401配套试剂(套装)

	比色试剂

	COD, 氨氮, 总磷, 总氮
DGB-480
DGS-450
DGB-401

	氨氮校准液, 氨氮试剂包, 总磷校准液, 总磷试剂包, 低COD预制管试剂, 低COD标准液, 高COD标准液, 高COD预制管试剂, 总氮校准液(粉), 总氮试剂包


	氨氮标准溶液(100mL)

	比色试剂

	氨氮
DGB-480
DGS-450
DGB-401
DGB-422

	200mg/L, 100mL, 1瓶


	氨氮试剂包(套装)

	比色试剂

	氨氮
DGB-480
DGS-450
DGB-401
DGB-422

	纳氏试剂法, 检出限0.030mg/L, 测量范围0.03~10.00mg/L, 100次


	磷标准溶液25 mg/L(100mL)

	比色试剂

	总磷
DGB-480
DGS-450
DGB-401
DGB-428

	25mg/L, 100mL, 1瓶


	总磷试剂包(套装)

	比色试剂

	总磷
DGB-480
DGS-450
DGB-401
DGB-428

	钼酸铵法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~1.000mg/L, 250次


	COD标准液150mg/L(250ml)

	COD试剂

	低COD
DGB-480
DGS-450
DGB-401
COD-571(2023)

	150mg/L, 250mL, 1瓶


	COD预制管试剂(0～150mg/L)

	COD试剂

	低COD
DGB-480
DGS-450
DGB-401
COD-571(2023)

	重铬酸钾法, 0~150mg/L, 预制管试剂, 25支/盒


	COD标准液1500mg/L(250ml)

	COD试剂

	高COD
DGB-480
DGS-450
DGB-401
COD-571(2023)

	1500mg/L, 250mL, 1瓶


	COD预制管试剂(0～1500mg/L)

	COD试剂

	高COD
DGB-480
DGS-450
DGB-401
COD-571(2023)

	重铬酸钾法, 0~1500mg/L, 预制管试剂, 25支/盒


	总氮校准液粉剂

	比色试剂

	总氮
DGB-480
DGS-450
DGB-401

	纯水配制, 100mg/L, 1000mL


	总氮试剂包(套装)

	比色试剂

	总氮
DGB-480
DGS-450
DGB-401

	碱性过硫酸钾消解-变色酸钠法, 检出限1.000mg/L, 测量范围1~30.0mg/L, 预制管试剂, 25支/盒


	COD571预制管试剂(0～150mg/L)

	COD试剂

	低COD
COD-571(2015)

	0~150mg/L, 预制管试剂, 25支/盒


	COD571预制管试剂(0～1500mg/L)

	COD试剂

	高COD
COD-571(2015)

	0~1500mg/L, 预制管试剂, 25支/盒
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