单参数相关试剂
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产品描述
主要特点
• 参数包括水硬度，六价铬，高锰酸盐指数，铝离子，尿素，氨氮, 总磷。
• 试剂分为校准试剂和工作试剂。
• 采用便携式小包装和预制管设计，具有方便携带、使用快捷、即用即抛的特点。
• 适用于单参数水质分析仪。
技术参数
	规格

	名称

	参数

	描述及产品配置


	水硬度校准液(100mL)

	比色试剂

	水硬度
DGB-405F,DGB-423, DGB-480

	1000mg/L, 100mL, 1瓶


	水硬度试剂包(2024)

	比色试剂

	水硬度
DGB-405F

	钙镁试剂法, 检出限3.00mg/L, 测量范围(3.00~20.0,20.0~100,100~500)mg/L, 50次


	水硬度校准液(100mL)

	比色试剂

	水硬度
DGB-423, DGB-480

	1000mg/L, 100mL, 1瓶


	水硬度试剂包(套装)

	比色试剂

	水硬度
DGB-423, DGB-480

	钙镁试剂法, 检出限5.00mg/L, 测量范围5~500mg/L, 100次


	铬校准液(100mL)

	比色试剂

	六价铬
DGB-404F, DGB-480

	100mg/L, 100mL, 1瓶, 六价铬, 总铬通用


	六价铬试剂包(套装)

	比色试剂

	六价铬
DGB-404F

	二苯碳酰二肼法, 检出限0.020mg/L, 测量范围0.02~2.00mg/L 100次


	氨氮标准溶液(100mL)

	比色试剂

	氨氮
DGB-422, DGB-480
DGB-401, DGS-450

	200mg/L, 100mL, 1瓶


	氨氮试剂包(套装)

	比色试剂

	氨氮
DGB-422, DGB-480
DGB-401, DGS-450

	纳氏试剂法, 检出限0.030mg/L, 测量范围0.03~10.00mg/L, 100次


	磷标准溶液25 mg/L(100mL)

	比色试剂

	总磷
DGB-428, DGB-480
DGB-401, DGS-450

	25mg/L, 100mL, 1瓶


	总磷试剂包(套装)

	比色试剂

	总磷
DGB-428, DGB-480
DGB-401, DGS-450

	钼酸铵法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~1.000mg/L, 250次


	高锰酸盐指数校准液(100mL)

	比色试剂

	高锰酸盐指数
DGB-425, DGB-480

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	高锰酸盐指数试剂包(套装)

	比色试剂

	高锰酸盐指数
DGB-425, DGB-480

	高锰酸盐法, 检出限0.500mg/L, 测量范围0.5~10.0mg/L, 100次


	铝离子校准液(100mL)

	比色试剂

	铝离子
DGB-427

	1g/L, 100mL, 1瓶


	铝离子试剂包(套装)

	比色试剂

	铝离子
DGB-427

	铬天青S法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.300mg/L, 100次


	尿素校准液(100mL)

	比色试剂

	尿素
DGB-423, DGB-480

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	尿素工作试剂包(套装)

	比色试剂

	尿素
DGB-423, DGB-480

	二乙酰一肟-安替比林法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~5.00mg/L, 100次
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