ZDY-501型水分分析仪
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产品描述
主要特点
• 液晶屏，按键操作
• 支持容量法卡尔费休水分的测量
• 根据电流波动，仪器会自动进入慢滴状态
• 终点设定分档更多更细，更加便于用户使用
• 采用低毒，低污染，可多次重复使用的雷磁无臭K-F试剂
参考标准
• JJG 1154-2018 卡尔•费休容量法水分测定仪 
技术参数
	型号

	ZDY-501


	测量范围

	0.1mg～250mg


	重复性

	≤3%


	极化电流

	1μA


	终点设定范围

	（40～120）mV


	被测溶液温度

	（5～30）℃


	电源

	AC 220V±22V, 50Hz±1Hz


	尺寸，重量

	280×210×120mm，约5kg
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