上海雷磁ZDY-502水分滴定仪
ZDY-502型常量水分滴定仪具有防漏液装置和废液瓶防倒吸装置；全自动进液、排液、KF试剂混合以及自动清洗功能，防滴定杯溶液溢出保护功能；防止用户直接接触KF试剂，保证测量和使用工作人员和环境的安全。
点阵式液晶显示，按键操作，电脑中文软件同时控制或分别控制；实时显示有关测试方法、测量结果；
“对话式”操作步骤，轻松完成滴定设置和过程操作；
无污染测量分析过程：防漏液装置和废液瓶防倒吸装置；全自动进液、排液、KF试剂混合以及自动清洗功能，防滴定杯溶液溢出保护功能；防止用户直接接触KF试剂，保证测量和使用工作人员和环境的安全；
支持预滴定、自动滴定、手动滴定、恒滴定、KF滴定度测定等多种滴定模式，满足不同类型样品的分析；
用户可按需选择mg、mg/、%、ppm等多种测量结果单位；仪器支持GP规范，支持存贮测量数据200套；支持数据存贮、删除、查阅、打印或者输出；
具有断电保护功能和KF试剂失效检测以及提醒功能；
仪器支持USB和RS232接口，可连接打印机；随机配套专用滴定软件，仪器支持连接PC机控制；
支持固体版本升级和软件升级。
技术参数
	型号

	ZDY-502


	测量范围

	0.1mg～250mg


	分辨率

	0.1mg


	极化电流准确度

	1μA±0.2μA；50μA±10μA；


	滴定分析的重复性

	±0.5%


	电源

	（220±22）V，（50±1）Hz


	尺寸（mm），重量（kg）

	340×400×400，10
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