上海雷磁DZS-706A型多参数水质分析仪（停产）
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仪器功能

	1.仪器可进行pX/pH、ORP、电导率、TDS、盐度、电阻率、温度的测量

	2.采用LCD显示，中文操作界面

	3.具有手动/自动温度补偿

	4.电导率测量时，自动切换频率，保证测量精度

	5.具有断电保护功能

	 
技术指标
	
					型号

					技术参数

	
					DZS-706-A


	
					仪器级别

	
					pH：0.01级；电导率：1.0级


	
					测量参数

	
					电导，pH/pX，温度


	
					测量范围

	
					pH/ pX

	
					（-2.00～20.00)pH/pX


	

	
					ORP

	
					（-1999.9～1999.9）mV


	

	
					电导率

	
					0.000&mu;S/cm～199.9 mS/cm


	

	
					电阻率

	
					0.00&Omega;&middot;cm～20.00M&Omega;&middot;cm


	

	
					TDS

	
					0.000 mg/L～100g/L


	

	
					盐度

	
					(0.00～8.00)%


	

	
					离子浓度

	
					(0～19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L


	

	
					温度

	
					(-5.0～105.0)℃


	
					分辨率

	
					pH/ pX

	
					0.01pH/pX


	

	
					ORP

	
					0.1mV


	

	
					电导率

	
					0.001&mu;S/cm


	

	
					电阻率

	
					0.01&Omega;&middot;cm ;


	

	
					TDS

	
					0.001mg/L


	

	
					盐度

	
					0.01%


	

	
					温度

	
					0.1℃


	
					基本误差

	
					pH/ pX

	
					&plusmn;0.01pH&plusmn;1个字


	

	
					ORP

	
					&plusmn;0.1%FS


	

	
					电导率

	
					&plusmn;1.0%FS


	

	
					电阻率

	
					&plusmn;1.0%FS


	

	
					TDS

	
					&plusmn;1.0%FS


	

	
					盐度

	
					&plusmn;0.2%


	

	
					温度

	
					&plusmn;0.3℃&plusmn;1个字


	
					电源

	
					直流通用电源(9V DC，800mA)


	
					机箱外型编号

	
					WXS-A010-3


	
					尺寸(mm)，重量(kg)

	
					280&times;215&times;93，1
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