上海雷磁DZB-718型便携式多参数分析仪
产品图片
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	仪器功能

	1.多种参数测量值同界面显示，支持同时检测pX/pH、mV、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧、饱和度以及温度值

	2.随机提供多种常用的离子模式如：常用H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等

	3.支持GLP规范，可打印、存贮2200套测量数据

	4.支持零氧标定和满度校准

	5.三种测量模式：连续测量、定时测量和平衡测量模式

	6.具有USB接口，配合专用的雷磁仪器通信软件，可以实现与PC的连接

	7.仪器小巧，低功耗设计，IP65防护等级，便于移动作业及野外测量

	 

	技术指标
	
					型号

					技术参数

	
					DZB-718


	
					仪器级别

	
					pH：0.001级；电导率：0.5级


	
					测量参数

	
					电导，溶解氧，

					pH/pX，温度


	
					测量范围

	
					pH/ pX

	
					（-2.000～19.999)pH/pX


	

	
					ORP

	
					（-1999.99～1999.99）mV


	

	
					电导率

	
					0.000μS/cm～199.9ｍS/cm


	

	
					电阻率

	
					0.00Ω·cm～20.00MΩ·cm


	

	
					TDS

	
					0.000 mg/L～100g/L


	

	
					盐度

	
					(0.00～8.00)%


	

	
					溶解氧

	
					（0.00～19.99）mg/L


	

	
					溶解氧饱和度

	
					（0.0～199.9）%


	

	
					响应时间

	
					≤45s（20℃时90%响应）


	

	
					离子浓度

	
					(0～19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L


	

	
					温度

	
					(-5.0～135.0)℃


	
					分辨率

	
					pH/ pX

	
					0.001 pH/pX


	

	
					ORP

	
					0.01mV


	

	
					电导率

	
					0.001μS/cm


	

	
					电阻率

	
					0.01Ω·cm


	

	
					TDS

	
					0.001mg/L


	

	
					盐度

	
					0.01%


	

	
					溶解氧

	
					0.01mg/L


	

	
					溶解氧饱和度

	
					0.10%


	

	
					温度

	
					0.1℃


	
					基本误差

	
					pH/ pX

	
					±0.002 pH/pX±1个字


	

	
					ORP

	
					±0.03%FS


	

	
					电导率

	
					±0.5%FS


	

	
					电阻率

	
					±0.5%FS


	

	
					TDS

	
					±0.5%FS


	

	
					盐度

	
					±0.1%


	

	
					溶解氧

	
					±0.30mg/L


	

	
					溶解氧饱和度

	
					±10.0%


	

	
					温度

	
					±0.3℃±1个字


	
					电源

	
					4节5号碱性电池


	
					机箱外型编号

	
					WXS-A006-1


	
					尺寸(mm)，重量(kg)

	
					210×100×45，0.5
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