上海雷磁DZS-708C型多参数水质分析仪
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	仪器功能

	1.采用大屏幕5.7英寸触摸屏，中文设计，操作方便

	2.可同时测量电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧、饱和度、温度

	3.支持GLP规范，可存贮2200套测量数据

	4.具有查阅、打印、删除测量数据功能。允许查阅当前测量模式下的使用参数和上一次的标定数据

	5.支持零氧标定和满度校准

	6.具有标准RS-232和USB接口，配合专用的雷磁仪器通信软件，可以实现与PC的连接

	7.三种测量模式：连续测量模式、定时测量模式和平衡测量模式

	 

	技术指标
	
					型号

					技术参数

	
					DZS-708-C


	
					仪器级别

	
					pH：0.001级；电导率：0.5级


	
					测量参数

	
					电导，溶解氧，温度


	
					测量范围

	
					电导率

	
					0.000μS/cm～199.9ｍS/cm


	

	
					电阻率

	
					0.00Ω·cm～20.00MΩ·cm


	

	
					TDS

	
					0.000 mg/L～19.99g/L


	

	
					盐度

	
					(0.00～8.00)%


	

	
					溶解氧

	
					（0.00～19.99）mg/L


	

	
					溶解氧饱和度

	
					（0.0～199.9）%


	

	
					响应时间

	
					≤45s（20℃时90%响应）


	

	
					温度

	
					(-5.0～135.0)℃


	
					分辨率

	
					溶解氧

	
					0.01mg/L


	

	
					溶解氧饱和度

	
					0.10%


	

	
					温度

	
					0.1℃


	
					基本误差

	
					电导率

	
					±0.5%FS


	

	
					TDS

	
					±0.5%FS


	

	
					盐度

	
					±0.1%


	

	
					溶解氧

	
					±0.50mg/L


	

	
					溶解氧饱和度

	
					±10.0%


	

	
					温度

	
					±0.5℃±1个字


	
					电源

	
					通用电源(9V，800mA 内正外负)


	
					机箱外型编号

	
					WXS-A009-1


	
					尺寸(mm)，重量(kg)

	
					250×195×100，2
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