上海雷磁1048钠离子电极
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在线离子电极的应用
1048钠离子电极：与DWG-802**型在线钠离子监测仪配套用于在线检测水溶液中钠离子含量。
PNH3-2氨氮电极：与DWG-8002A型在线氨氮自动监测仪配套用于在线检测污水和企业排放水体中的氨氮浓度。

	在线离子电极的技术参数
	
					型号

	
					测量范围

	
					温度范围（℃）

	
					外壳材料

	
					外形尺寸（mm）

	
					接插件


	
					1048钠离子电极

	
					(1.0-5x10-8)mol/L

	
					5-45

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					Q9


	
					1048G钠离子电极

	
					(1.0-5x10-8)mol/L

	
					5-45

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					叉片


	
					PNH3-2氨氮电极

	
					(0.05-1000)mg/L

	
					5-45

	
					有机玻璃

	
					Φ20×155

	
					叉片
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