DDBJ-350型便携式电导率仪
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产品描述
主要特点
• 3.5英寸高清彩色液晶屏，按键操作
• 温度单位可选：℃和 °F
• 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
• 支持固件升级功能
• 支持IP65防护等级
• 标配复合电导电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和袋装校准溶液
智能检测，自动识别
• 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数
• 支持自动/手动温度补偿
• 自动识别4种GB电导标准溶液，支持1~3点电导电极标定
• 支持多种电导率补偿方式，包括线性补偿、纯水补偿和不补偿
• 线性补偿参比温度20℃或25℃可选
• 支持自动频率切换
数据管理，信息追溯
• 支持数据存储（各500套）、查阅、删除、传输和打印
• 支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示
• 符合GLP，实现数据追溯
• 支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输
电源管理
• 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电
• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
• 支持背光调节
参考标准
• JB/T 9366-2017 实验室电导率仪
• GB/T 11007-2008 电导率仪试验方法
• JJG 376-2007 电导率仪
• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法
技术参数
	型号

	DDBJ-350


	电导率级别

	1.0级


	测量参数

	电导率，电阻率，TDS，盐度，温度


	电导率

	范围

	0.000μS/cm～ 500mS/cm


	

	最小分辨率

	0.001 μS/cm 根据量程自动切换


	

	电子单元引用误差

	±1.0%FS


	电阻率

	范围

	5.00Ω·cm～20.00MΩ·cm


	

	最小分辨率

	0.01Ω·cm，根据量程自动切换


	

	电子单元引用误差

	±1.0％FS


	TDS

	范围

	0.00mg/L～300g/L


	

	最小分辨率

	0.01mg/L 根据量程自动切换


	

	电子单元引用误差

	±1.0％FS


	盐度

	范围

	（0.00～8.00）%


	

	最小分辨率

	0.01%


	

	电子单元引用误差

	±0.2％


	温度

	范围

	（-5.0～110.0）℃/（23.0~230.0）℉


	

	最小分辨率

	0.1℃/0.1℉


	

	电子单元示值误差

	±0.2℃


	

	仪器示值误差

	±0.4℃（0.0℃~60.0℃），±1.0℃（其他范围）


	电源

	可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V）


	尺寸，重量

	80×235×42mm，约0.4kg
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