上海雷磁DDSJ-318型电导率仪
产品图片
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	仪器功能

	1.可进行电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度及当前溶液的温度值的测量

	2.采用微处理器技术，使仪器具有自动温度补偿、自动校准、自动量程切换等功能

	3.具有标定功能，用户可标定电极常数或TDS转换系数，且支持二点标定

	4.采用大屏幕5.7英寸触摸屏，中文设计，具良好的人机界面，操作方便

	5.支持GLP规范

	6.采用了图形方式显示存贮的数据，方便查阅、打印、删除等操作

	7.允许查阅当前测量模式下的使用参数和上一次的标定数据

	8.具3种测量模式：连续测量模、定时测量和平衡测量模式，以满足用户的不同测量需要

	9.具有标准RS-232和USB接口，采用雷磁数据采集通信软件，可以实现与PC的连接

	 

	技术指标
	
					型号

					技术参数

	
					DDSJ-318


	
					仪器级别

	
					0.5级


	
					测量参数

	
					电导率，电阻率，TDS，盐度，温度


	
					测量范围

	
					电导率

	
					0.055μS/cm～199.9mS/cm

					（全量程测量，无需更换电极）


	

	
					电阻率

	
					5.00Ω·cm～18.25MΩ·cm


	

	
					TDS

	
					0.000 mg/L～100g/L


	

	
					盐度

	
					(0.00～8.00)%


	

	
					温度

	
					（-5.0～135.0）℃


	
					基本误差

	
					电导率

	
					±0.5%FS


	

	
					电阻率

	
					±0.5%FS


	

	
					TDS

	
					±0.5%FS


	

	
					盐度

	
					±0.1%


	

	
					温度

	
					±0.3℃


	
					电源

	
					DC稳压电源(9V DC，800mA，内正外负)


	
					机箱外型编号

	
					WXS-A009-1


	
					尺寸(mm)，重量(kg)

	
					250×195×100，2




网站：https://www.shleici.cn/
image1.png




