上海雷磁DWS-296氨(氮)测定仪 氨氮分析仪
DWS-296 型氨氮分析仪是一台专用智能型的实验室分析测量仪器，它适用于医药、环保、高等院校和科研单位的化验室测量水溶液中氨氮浓度。
● 采用 LCD 显示，中文操作界面，使用简单方便
● 测量装置采用自动混合装置和自动恒温系统，测量可靠性、稳定
性好
● 3 种读数方式：
Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选
Timed-Read：定终止测量和定时自动间隔测量 2 种定时读数模
式可选
Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程
● 具有数据管理功能，支持数据贮存、删除、查阅、打印，最大储存量达 200 套
● 有断电保护功能
● 采用复合型氨气敏电极，测定速度快，方法可靠，且可免受样品颜色、金属离子和浊度的影响
● 配套自动测量装置
● 具有标准 RS-232 接口通讯接口以及 REX 数据采集软件，可接打印机打印测量结果或与计算机通讯
技术参数
	型号
技术参数

	DWS-296型氨氮分析仪


	测量参数

	pN值、氨氮浓度、mV、温度值


	mV

	范围

	（-1800～1800）mV


	

	最小分辨率

	1mV


	

	电子单元示值误差

	±0.1%FS


	

	范围

	（0.00～8.00）pN


	pN

	最小分辨率

	0.01pN


	

	电子单元示值误差

	±0.01pN


	氨氮浓度

	范围

	(0.00-99.9)mg/L
(100-1000)mg/L


	

	最小分辨率

	0.01mg/L


	

	电子单元示值误差

	±1%


	

	范围

	（0.0～40.0）℃


	温度

	最小分辨率

	0.1℃


	

	电子单元示值误差

	±0.3℃


	电源

	控制单元：9VDC，500mA，内正外负
测量单元：AC (220±22)V / (50±1)Hz


	尺寸(mm)，重量(kg)

	控制单元：300×220×80，1
测量单元：370×380×510，13
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