PXSJ-216F型离子计
产品图片
[image: ]
产品描述
主要特点
• 7英寸高清彩色液晶屏，按键操作
• 支持中英文
• 三种分辨率可选：pX支持0.001pX，0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV，0.1mV和1mV
• 温度单位可选：℃和 °F
• 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
• 支持固件升级功能
• 支持IP54防护等级
• 标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极、电极支架和防尘罩
智能检测，自动识别
• 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数
• 三种分辨率可选：pX支持0.001pX，0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV，0.1mV和1mV
• 支持自动/手动温度补偿
• 支持1~5点pH电极标定
• 具有pH标液组管理功能，自动识别支持GB、DIN、NIST、USA、MERK标液组，已有标液组组合和自定义标液组
• 支持离子模式选择，内置离子模式Ag+，Na+，K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+、和NH3-N，支持自定义离子模式
• 支持离子浓度单位选择：μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm和ppb 
• 支持1~7点离子浓度标定，支持折线拟合，线性拟合
• 支持多种离子浓度测量模式，包括直读浓度法、标准添加法、样品添加法和GRAN测量法
数据管理，信息追溯
• 支持数据存储（500套）、查阅、删除、传输和打印
• 支持时间筛选，数据结果支持表格和曲线显示
• 符合GLP，实现数据追溯
• 具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输
参考标准
• JB/T 6245-2017 实验室离子计
• JJG 757-2007 离子计
• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法
【本产品近期升级，目前处于新老版本交替阶段。关于版本差异、适配场景及具体选购建议，可咨询对应销售人员】
技术参数
	型号

	PXSJ-216F


	pH/pX级别

	0.001级


	测量参数

	mV，pH，pX，离子浓度，温度


	mV

	范围

	（-2000.00～2000.00）mV


	

	最小分辨率

	0.01 mV


	

	电子单元示值误差

	±0.03%或±0.1mV


	pH

	范围

	（-2.000～20.000）pH


	

	最小分辨率

	0.001 pH


	

	电子单元示值误差

	±0.002pH


	pX

	范围

	（-2.000～20.000）pX


	

	最小分辨率

	0.001 pX


	

	电子单元示值误差

	±0.002 pX


	离子浓度

	范围

	（ 1.000e-9～9.999e+9）
可选单位：μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm和ppb


	

	最小分辨率

	4位有效数字


	

	电子单元示值误差

	±0.3%


	温度

	范围

	（-10.0～135.0）℃/（14.0~275.0）℉


	

	最小分辨率

	0.1℃/0.1℉


	

	电子单元示值误差

	±0.1℃


	

	仪器示值误差

	±0.3℃（0.0℃~60.0℃），±1.0℃（其他范围）


	电源

	电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 20V）


	尺寸，重量

	242×195×68mm，约0.9kg
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