PHB-4型便携式pH计
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产品描述
主要特点
• 3.5英寸高清液晶屏，按键操作
• 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
• 支持固件升级功能
• 支持IP65防护等级
• 标配复合pH电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带和校准缓冲粉剂
自动识别
• 具有读数稳定标志，智能提醒
• 自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液
• 支持1~2点pH电极标定
• 支持手动温度补偿
电源管理
• 大容量锂电池供电，待机约20h
• 支持连接PC和移动电源充电
• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
• 支持背光调节
参考标准
• GB/T 11165-2005 实验室pH计
• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计
技术参数
	型号

	PHB-4


	pH级别

	0.1级


	测量参数

	pH，mV


	mV

	范围

	（-1400～1400）mV


	

	最小分辨率

	1mV


	

	电子单元示值误差

	±0.2%FS


	pH

	范围

	（0.00～14.00）pH


	

	最小分辨率

	0.01pH


	

	电子单元示值误差

	±0.03pH


	电源

	可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V）


	尺寸，重量

	80×225×35mm，约0.4kg
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